SOLO ESTÁN BIEN ESTOS CANALES DEL SALEAE:

CH2 Miso

CH3 mosi

Ch7 clk

Ch6 cs

Peeeero en el software de Saleae hay algunos canales intercambiados:

1-----2

6-----7

De manera que queda así en el software:

CH1 Miso

CH3 mosi

Ch6 clk

Ch7 cs

CH0 (Rojo) Data\_ready -> P9\_23 (Verde)

CH1 (Blanco) CLK -> P9\_31 (Verde)

CH2 (Verde) CS (Enable)> P9\_28 (Blanco)

CH3 (Azul) DOut (MOSI) -> P9\_29 (Rojo)

CH4 (Amarillo) Din (MISO) -> P9\_30 (Verde)

GND (Negro) P9\_1