Tutorial ejecutar Medcape

* Cargar el DTS (Device Tree Overlay) (**Solo se hace la 1ª vez que se quiera ejecutar el Medcape):**

Seguir las intstrucciones del github (Sección SPI).

* Comprobar por si acaso que se haya cargado bien el dev spi:

**ls -al /dev/spidev1.\***

Si obtenemos esta salida, es que está bien cargado:

**crw-rw---T 1 root spi 153, 0 Mar 10 22:30 /dev/spidev1.0**

* **Make** al proyecto desde la BBB
* Para debug desde Eclipse, seguir las indicaciones del “1 - Tutorial Eclipse para la BBB”(sección ------DEBUGGEAR PROGRAMA COMPILADO PARA LA BBB:

) que se encuentra en esta misma carpeta.